**AMAÇ** : Bu talimatın amacı Kırklareli Üniversitesi yerleşkelerindeki çimlerin biçilmesi işinin, tekniğine ve iş güvencesi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesidir.

**SORUMLULAR** : Makineyi kullanan tüm çalışanları kapsar.

**UYGULAMA**:

• Çim biçme işlemine başlamadan önce, iş kıyafeti, orta refüjlerde yapılan çalışmalar için reflektörlü yelek, güneşli havalar için şapka, iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, kulaklık gibi iş güvenliğini sağlayacak gerekli iş elbisesi ve ekipmanlarını kullanın.

• Çim biçme işlemine başlamadan önce alanı taş, kâğıt gibi malzemelerden temizleyin.

• Makinayı kontrol edin, bıçaklar, bıçak cıvataları aşınmış ve vidalar gevşek olmamalı, bozuk korumalarla çalıştırılmamalıdır. •

Motoru çalıştırmadan önce dış mekânda yakıt ikmali yapın,

• Cihazda bujinin ucunda bir kauçuk parça vardır, buji telinin ucundaki metal döngünün buji üzerindeki metal uca sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun,

**İLGİLİ DOKÜMAN**

Cihaz Kullanım Kılavuzu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Sistem Onayı | Yürürlük Onayı |
| Tuğrul YAVUZ | Kalite Koordinatörlüğü | Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR |